MODELO DE INFORME TÉCNICO REQUERIDO PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD VEHICULAR (CSV) DEL TRAILER CASA RODANTE “O1”

ALCANCE: Casas rodantes, mini casas rodantes, casas rodantes de pequeño porte, consideradas como elementos de recreación familiar, comprendidos en la categoría “O1” y remolcados por vehículos automotores de uso particular.
DESCRIPCIÓN GENERAL:

Datos del comitente
	Nombres
	

	Apellido
	

	CUIT ó DNI
	

	Domicilio
	

	Barrio
	Localidad:
	CP:

	Provincia
	

	Teléfono
	

	Correo electrónico (e-mail)
	



Datos del trailer casa rodante: (según información provista por el comitente) * campos obligatorios
	Marca
	

	Modelo *
	

	Nro de serie
	

	Fabricante *
	

	Año de fabricación *
Tipo de fabricación (artesanal o seriada)*
	

	Tipo *
	

	Categoría
	“O1”




DEFINICIONES:

a. Unidades con LCM (licencia de configuración de modelo): casas rodantes categoría O1, que ya poseen de fábrica la correspondiente LCM.
b. Unidades sin LCM (licencia de configuración de modelo): casas rodantes categoría O1, objeto del presente procedimiento.
c. Peso máximo (peso bruto total): peso del tráiler casa rodante en vacío (tara) más su correspondiente carga y equipamiento completo, listo para transitar. El mismo, por tratarse de la categoría “O1” debe ser menor o igual a 750 kg.
Nota: no se considera el peso de las personas, pues está prohibido circular por la vía pública
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con personal a bordo.
d. Trailers casa rodante (para categoría O1): remolques con un solo eje central, de enganche rígido.


INFORME TÉCNICO:
El informe técnico debe contener:
Una descripción técnica-general de la unidad.
Deberá contener como mínimo los siguientes ítems:
Casa rodante remolcada, de un solo eje central.
Forma del perfil exterior (tipo “elíptica”, tipo “gota”, tipo “rectangular”, tipo “trapezoidal”, etc,) Puertas de acceso, cantidad y ubicación.
Ventanas/ventanillas, cantidad y ubicación.
Portón trasero (en caso de poseer), descripción del interior del mismo. Escotilla ventilación de techo (en caso de poseer), ubicación.
Portaequipajes (en caso de poseer), ubicación. Escalera (en caso de poseer), ubicación.
Dispositivos ubicados sobre la lanza (cajón de guarda, porta efectos, etc), en caso de poseer. Carrocería: descripción general, material utilizado.
Etc.

Dimensiones y pesos, a saber:
DIMENSIONES
El p rofesional firmante deberá adoptar las medidas necesarias para realizar mediciones del tráiler casa rodante en cuestión.
	Dimensión
	Ancho externo total *
	Alto total
	Largo total

	Medida (mm)
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*Nota: En el caso que el ancho externo total del trailer casa rodante disminuya o impida la observación del campo de visión trasera, se admite la colocación de espejos retrovisores exteriores ¨adicionales¨ o “extensibles”.

PESOS
El p rofesional firmante deberá adoptar las medidas necesarias para realizar el pesaje del tráiler casa rodante (peso bruto total)
	Configuración de ejes
	Peso bruto total
unidades de medida: kg

	Central
	


Nota: p eso b ruto t otal: peso en vacío (tara) más su correspondiente carga y equipamiento completo, listo para transitar

Siempre se deberán consignar una de las siguientes leyendas:
La unidad controlada NO presenta restricciones de dimensiones y pesos.
La unidad controlada SI presenta restricciones de dimensiones y pesos. (especificar)

SEIS (6) fotografías, en color, con las siguientes vistas: Las mismas deben ser adjuntadas en el presente documento en un archivo anexo en formato jpg (tamaño sugerido: 1920 x 1080 pixeles). Las imágenes deben poder apreciarse con facilidad.
El tamaño sugerido puede ser aproximado.
Vista trasera (donde se observe claramente sistema de luces, luces de patente, paragolpes, bandas perimetrales retrorreflectantes, retrorreflectores traseros (ojos de gato) y los adhesivos de velocidad máxima). Se debe colocar “regla de UN (1) metro”, horizontal, apoyada sobre el trailer casa rodante.
Vista lateral izquierda ó derecha (donde se observe claramente bandas perimetrales retrorreflectantes). Se debe colocar “regla de UN (1) metro”, horizontal, apoyada sobre el trailer casa rodante.
Vista frontal (donde se observe claramente bandas perimetrales retrorreflectantes). Se debe colocar “regla de UN (1) metro”, horizontal, apoyada sobre el trailer casa rodante.
Imagen donde se pueda apreciar claramente el dispositivo de enganche mecánico, cadenas y dispositivo de conexión eléctrica del trailer casa rodante.
Vista interior del habitáculo, sector delantero (donde se pueda apreciar claramente el equipamiento interno).
Vista interior del habitáculo, sector trasero (donde se pueda apreciar claramente el equipamiento interno).
Imagen de los espejos retrovisores exteriores ¨adicionales¨, solo en el caso de corresponder.
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Verificación de que los sistemas de seguridad activa y pasiva (detallados en cuadro adjunto) cumplen con las reglamentaciones vigentes y se encuentran en condiciones operativas. En caso detectarse falencias operativas o reglamentarias, el propietario de la unidad deberá subsanar la falla y re- verificar el ítem en cuestión, a fin de emitir el informe técnico final “sin observaciones”.

NOTA: La presente evaluación solo será aceptada si todos los ítems fueron evaluados satisfactoriamente.
	Ítem a evaluar
	Descripción
	Satisface SI / NO

	Chasis
	- Sus condiciones estructurales son aptas para el p eso máximo (peso bruto total).
	

	Nota: la confección
	
	

	de la memoria de
	- El estado de conservación es adecuado.
	

	cálculo de
	
	

	dimensionamiento
	
	

	quedará a criterio del profesional firmante.
	
	

	Construcción
	-  Satisface  las  reglas  del  arte  para  la  construcción
(materiales aplicados, soldaduras, refuerzos, elementos sometidos a cargas puntuales, etc).
	

	
	- Las dimensiones de la lanza permiten los desplazamientos y giros a que será sometido el tráiler.
	

	Guardabarros
	- Dispone de guardabarros.
	

	
	- Satisface las reglas del arte.
	

	Paragolpes
	- Dispone de paragolpes.
	

	
	- Es sólido y se encuentra en correcto estado de conservación.
	

	
	- Posee la rigidez suficiente para soportar posibles impactos y sin riesgos para terceros.
	

	
	- La altura de la sección transversal del paragolpes tiene
un mínimo de 100 mm.
	

	
	- La altura del paragolpes (distancia del piso al borde inferior) no debe ser mayor que 450 mm.
	

	Estabilidad
	- Por cálculo o en forma práctica, se verifica que no se producirá el vuelco del tráiler casa rodante si este alcanza los 28° de inclinación respecto a la horizontal. Se debe verificar a peso bruto t otal. Se debe verificar
con el trailer desenganchado del vehículo tractor.
	

	(solo se evaluará si el
	
	

	profesional firmante
	
	

	lo considera
	
	

	necesario)
	
	

	Distribución de carga
	- Transmite carga al vehículo tractor (carga vertical sobre el dispositivo de enganche mecánico).
	

	
	- Por cálculo o forma práctica (mediante pesaje), se verifica la transmisión de carga al vehículo tractor. Este
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	valor, no podrá ser mayor a un 10 % del peso bruto total del trailer casa rodante o responderá al valor especificado por el fabricante del vehículo tractor (si lo tuviere).
	

	
	- La ubicación del centro de gravedad “CG” del trailer casa rodante, con su PBT, es la adecuada. Los cálculos y planos/diagramas respectivos podrán ser solicitados, a requerimiento, por la autoridad competente (ANSV).
	

	Sistema de Suspensión
	- Se encuentra en correcto estado de conservación.
	

	
	- Correcta fijación y ubicación de abrazaderas de elásticos.
	

	
	- Correcto estado de bujes/ojos de elásticos.
	

	
	- Correcto estado de hojas de elásticos (no quebrados, no soldados) y correcta alineación.
	

	
	- Correcta fijación de amortiguadores, sin pérdidas de líquido hidráulico. (si los tuviere)
	

	Dispositivo de
	- E l d i s p o s i t i v o  d e  e n g a n c h e  m e c á n i c o ( e s f e r a - b o c h a , g a n c h o  p i n z o t e ,  p e r n o , e t c . ) , p r e f e r e n t e m e n t e  c o n  C H A S ,  e s c o m p a t i b l e c o n e l p e s o m á x i m o ( p e s o b r u t o t o t a l ) d e l t r á i l e r c a s a r o d a n t e
	

	enganche mecánico
	
	

	(tráiler casa rodante y
	
	

	vehículo tractor)
	
	

	
	-	Su estado de conservación es adecuado.
	

	
	.
	

	
	Está correctamente fijado a la lanza del tráiler
	

	
	.El dispositivo de enganche posee traba, seguro o similar,
	

	
	para que no se desprenda de manera accidental
	

	
	Las cadenas de seguridad están fijadas a la lanza del
	

	
	tráiler. Su fijación es adecuada
	



	
	- Largo de cadena impide que el trailer caiga al suelo en caso de eventual fallo del dispositivo de enganche.
	

	
	- El tipo y dimensiones de las cadenas de seguridad son las adecuadas según las reglas del arte.
	

	Pata de apoyo
	- Dispone de pata de apoyo, retráctil y/o rebatible, ubicada en la parte delantera de la lanza.
Variantes: pata de apoyo con rueda, rebatible, retráctil, telescópica, de accionamiento mecánico.
	

	Llantas y neumáticos
	- Son compatibles para el p eso m áximo (peso b ruto
total).
	

	
	- Se encuentran en correcto estado de conservación.
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	Rueda de auxilio
	- Posee rueda de auxilio (de mismas características que los rodados principales) con dispositivo de sujeción.
	

	Conexión eléctrica entre unidad tractora y tráiler casa rodante. Cableado.
	- La conexión eléctrica (tomacorriente y ficha conectora) es de SIETE (7) pines. Se acepta conectores con mayor cantidad de pines.
	

	
	
	

	
	- La ficha conectora y su cable de unión se encuentran debidamente hermanados por medio de un dispositivo que  evite  esfuerzos  de  tracción  sobre  conectores
eléctricos.
	

	
	- El estado, aislación y fijación al chasis del cableado del sistema eléctrico es el adecuado.
	

	Iluminación
	- Satisfacen en cantidad, ubicación, encendido, apagado y colores establecidos en la reglamentación vigente.
Nota 1: Faros traseros obligatorios: posición, freno, giros, intermitente de advertencia, placa patente.
Nota 2: Faros optativos: antiniebla trasero, retroceso y diferenciales delimitadores (según dimensiones).
	

	
	- Las luces funcionan correctamente.
	

	
	- La intensidad luminosa es la adecuada.
	

	Señalización
	- Las bandas perimetrales retrorreflectantes posteriores, son las reglamentarias. Color cebradas rojo y blanco; de 1,40 m de largo ó 2 tramos de 50 cm de largo, colocadas lo más cerca posible de los extremos.
	

	
	- Las bandas perimetrales retrorreflectantes laterales son las reglamentarias. Color blanco o amarillo; debe cubrir como mínimo el 33% del largo total lateral (incluyendo la lanza del trailer), distribuido
	



	
	uniformemente, comenzando x extremos delantero y trasero.
	

	
	- Las bandas perimetrales retrorreflectantes anteriores son las reglamentarias. Color blanco o amarillo; debe cubrir como mínimo el 33% del frente total del habitáculo, distribuido  uniformemente,  lo  más  cerca posible de
los extremos.
	

	
	- El adhesivo de velocidad máxima es el reglamentario (80 km/h). Ubicado en la parte posterior, sobre el lado
izquierdo, próximo al plano vertical y en lugar visible.
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	- Los retrorreflectores traseros (ojos de gato) son los reglamentarios. (debe poseer retrorreflectores independentes, no agrupados con otras ópticas traseras)
	

	Carrocería/Habitáculo
	- El equipamiento interno fijo o plegable/removible (camas, estantes, mesas, alacenas, mesadas, pequeños sanitarios, etc) se encuentra firmemente sujeto y apto para el tránsito.
	

	
	- Las aberturas (puertas laterales, portón trasero, ventanillas, escotillas de ventilación, etc) poseen dispositivos de cierre, aptos para el tránsito y que evitan
su apertura durante los desplazamientos.
	

	
	- En caso de disponer de portaequipajes, el mismo se encuentra adecuadamente fijado y soporta el peso/carga de diseño.
	

	
	- En caso de disponer de escaleras, la misma se encuentra adecuadamente fijada y soporta el peso/carga de diseño.
	

	Dispositivos ubicados sobre la lanza (sólo en el caso que el tráiler casa rodante presente dichos
dispositivos)
	- El estado y sujeción de los mismos a la lanza (cajón de guarda, porta efectos, etc), son adecuados.
	

	Instalación eléctrica interna fija (sólo en el caso que el tráiler casa rodante presente dicha instalación)
	- Responde a una memoria técnica, firmada por un ingeniero matriculado, con incumbencias en la materia, y habilitado en el colegio profesional de la jurisdicción que corresponda.  La  misma  podrá  ser  solicitada,  a
requerimiento, por la autoridad competente (ANSV).
	

	
	- La fuente de alimentación eléctrica de la casa-rodante es
independiente de la fuente de alimentación del sistema de iluminación y señalización del vehículo tractor.
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	Instalación sanitaria (sólo en el caso que el tráiler casa rodante presente dicha instalación)
	- Las aguas servidas (aguas negras), poseen sistema de descarga directa, con dispositivo extraíble tipo “cassette”.
	

	
	- El depósito de aguas grises (ducha, lavatorios, etc) está
separado del depósito de agua negras (inodoro).
	

	Instalación fija de gas
	- Carece de instalación fija de gas.
	

	Sistema de freno (sólo en el caso que el tráiler casa rodante presente un sistema de freno, pues no es
un requisito exigible para la categoría O1)
	- En caso de presentar sistema de freno, el mismo debe ser ensayado y aprobado en su conjunto, como un sistema de freno categoría O2, según lo establecido en el anexo B “especificaciones técnicas y procesos de ensayo” del decreto nº 779/1995 actualizado.
	

	Pintura y protección anticorrosión
	- Es adecuada (apreciación cualitativa)
	



Bloque de firmas:
El informe técnico deberá:
Ser suscripto por un director técnico de un taller RTO (TRT) de jurisdicción local bajo la órbita de la ANSV. O ser suscripto por un ingeniero con incumbencias correspondientes en la materia.

Se expresará lo siguiente, con carácter de declaración jurada:
1. La presente casa rodante remolcada categoría O1 cumple con las condiciones de seguridad activas y pasivas para poder circular por la vía pública.
2. La presente casa rodante remolcada categoría O1 será enganchada a un vehículo tractor con capacidad de arrastre adecuada para el peso bruto total de la misma.
3. Este informe perderá validez, toda vez que la unidad se modifique o difieran los datos precedentes.


Datos del profesional interviniente:
	Nombre y apellido
	

	CUIT/DNI
	





Firma del comitente	Firma y sello del profesional interviniente
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