Agencia Nacional de Seguridad Vial
MODELO DE INFORME TÉCNICO REQUERIDO PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE SEGURIDAD VEHICULAR (CSV) DE TRAILERS“O1”
Alcance:
Acoplados, remolques y trailers destinados al traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar, comprendidos en la categoría “O1”, remolcados por vehículos automotores de uso particular.

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Datos del comitente:
Nombre:	.........................................................................................................................................................................................
Apellido:	.........................................................................................................................................................................................
CUIT o DNI: ...................................................................................................................................................................................
Domicilio:	......................................................................................................................................................................................
Barrio ................................................................................... Localidad ....................................................... CP: ....................
Provincia:	.......................................................................................................................................................................................
Teléfono:	........................................................................................................................................................................................
e-mail:	..............................................................................................................................................................................................
Datos del trailer. Según información provista por el comitente: (* campo obligatorio)
Marca: ............................................................................... Modelo *: ......................................................................................
N° de Serie: ...................................................................... Fabricante *: ................................................................................
Año de fabricación *: ..................................................... Tipo *: ...........................................................................................
Tipo de fabricación (artesanal o seriada) *: ……………………………………………………………………
Categoría: O1
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1. DEFINICIONES:
a. Unidades sin LCM (licencia de configuración de modelo):
Trailers objeto del presente procedimiento.
b. Peso máximo (peso bruto total):
peso del tráiler en vacío (tara) más su correspondiente carga. El mismo, por tratarse de la
categoría “O1” debe ser menor o igual a 750 Kgrs.
c. Trailers (para categoría O1):
remolques con un solo eje central, de enganche rígido. El trailer para carga también se denomina batán.
2. INFORME TÉCNICO:
a. Descripción técnica de la unidad.
Especificar uno de los siguientes ejemplos:
-Batán caja de carga de madera (especificar sin tapa o con tapa y material de la tapa)
-Batán caja de carga metálica (especificar sin tapa o con tapa y material de la tapa)
-Batán caja de carga fibra de vidrio (especificar sin tapa o con tapa y material de la tapa)
-Trailer porta moto/motos.
-Trailer porta bicicleta/s.
-Trailer porta moto de agua.
-Trailer porta triciclo/s/cuatriciclo/s.
-Trailer porta gomón/semirrigido.
-Trailer porta equipaje familiar.
-Trailer playo (equipaje familiar).
-Trailer porta planeador
-Otros.
b. Dimensiones y pesos, a saber:
DIMENSIONES:
El profesional firmante deberá adoptar las medidas necesarias para realizar mediciones del tráiler en cuestión.
Dimensión
Ancho
(no debe ser mayor que el ancho del vehículo tractor)
Alto
Largo
Medida (mm)

PESOS:
El profesional firmante deberá adoptar las medidas necesarias para realizar el pesaje del tráiler vacío y con su carga correspondiente (peso bruto total)
Configuración de ejes
Tara
Peso bruto total
Central
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Siempre se deberá consignar una de las siguientes leyendas:
-La unidad controlada NO presenta restricciones de dimensiones y pesos.
-La unidad controlada SI presenta restricciones de dimensiones y pesos. (especificar)
c. Cinco fotografías con las siguientes vistas: Las mismas deben ser adjuntas en el presente documento en un archivo anexo en formato jpg (tamaño sugerido: 1920 x 1080 pixeles. Las imágenes deben poder apreciarse con facilidad).
El tamaño sugerido puede ser aproximado.
-Vista trasera (donde se observe claramente sistema de luces, luces de patente, paragolpes, bandas perimetrales retrorreflectantes y los adhesivos de velocidad máxima).
-Vista	lateral	izquierda	ó	derecha	(donde	se	observe	claramente	bandas	perimetrales retrorreflectantes).
-Vista frontal (donde se observe claramente bandas perimetrales retrorreflectantes).
-Imagen donde se pueda apreciar claramente el dispositivo de enganche mecánico, cadenas y dispositivo de conexión eléctrica del trailer.
-Imagen donde se pueda apreciar claramente el dispositivo de enganche mecánico y el dispositivo de conexión eléctrica.
d. Verificar que los sistemas de seguridad activa y pasiva (detallados en cuadro adjunto) cumplen con las reglamentaciones vigentes y se encuentran en condiciones operativas. En caso de detectarse falencias operativas y o reglamentarias, el propietario de la unidad deberá subsanar la falla y re-verificar el ítem en cuestión, a fin de emitir el informe técnico final “sin observaciones”.
NOTA: La presente evaluación solo será aceptada si todos los ítems fueron evaluados satisfactoriamente.
	Ítem a evaluar
	Descripción
	Satisface
SI / NO

	Chasis
	-Sus condiciones estructurales son aptas para el peso máximo (peso bruto total).
	

	
	-El estado de conservación es adecuado.
	

	Construcción
	-Satisface las reglas del arte para la construcción (materiales aplicados, soldaduras, refuerzos, elementos sometidos a cargas puntuales, etc)
	

	
	-Las dimensiones de la lanza permiten los desplazamientos y giros a
que será sometido el tráiler.
	

	Guardabarros
	-Dispone de guardabarros.
	

	
	-Satisface las reglas del arte.
	

	Estabilidad
(solo se evaluará si el profesional firmante lo considera
	-Por cálculo o en forma práctica, se verifica que no se producirá el vuelco del tráiler con su carga máxima si este alcanza los 28° de inclinación respecto a la horizontal. Se debe verificar con la carga
colocada/montada sobre el tráiler. (bicicletas, motocicleta/s, triciclo,
	

	necesario)
	cuatriciclo, moto de agua, gomón, semirrígidoD,Ie-2q0u2i1p-a2j 6e6s 5, e3 1t c3)0. AN debe
	

	
	verificar con el trailer desenganchado del vehículo tractor.
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	Ítem a evaluar
	Descripción
	Satisface SI / NO

	Distribución de carga
	-Transmite carga al vehículo tractor (carga vertical sobre el dispositivo de enganche mecánico).
	

	
	-Por cálculo o forma práctica (mediante pesaje), se verifica la transmisión de carga al vehículo tractor. Este valor, no podrá ser mayor a un 10 % del Peso Bruto Total del trailer o responderá al valor especificado por el fabricante del vehículo tractor (si lo tuviere).
	

	Sistema de Suspensión
	-Se encuentra en correcto estado de conservación.
	

	
	-Correcta fijación de abrazaderas de elásticos.
	

	
	-Correcto estado de bujes / ojos de elásticos.
	

	
	-Correcto estado de hojas de elásticos (no quebrados, no soldados) y correcta alineación.
	

	
	-Correcta fijación de amortiguadores, sin pérdidas de líquido hidráulico. (si los tuviere)
	

	Dispositivo de Enganche Mecánico
(tráiler y vehículos particulares)
	-El dispositivo de enganche mecánico (esfera-bocha, gancho, gancho pinzote, perno, etc), preferentemente con CHAS, es compatible con el peso máximo (peso bruto total) del tráiler.
	

	
	-Su estado de conservación es adecuado.
	

	
	
	

	
	-Está correctamente fijado a la lanza del tráiler.
	

	
	-El dispositivo de enganche posee traba, seguro, o similar, para que no se desprenda de manera accidental.
	

	
	
	

	
	-El dispositivo de enganche mecánico instalado en el vehículo tractor, debe cumplir, si las tuviere, las especificaciones de montaje establecidas por el fabricante de este último.
	

	
	-Las cadenas de seguridad están fijadas a la lanza del tráiler.
	

	
	-Las cadenas de seguridad permiten que sean “enganchadas” al soporte / chasis del vehículo tractor y poseen sistema de seguro, con traba adicional como grilletes, pernos, gancho o similar.
	

	
	-Largo de cadena impide que el trailer caiga al suelo en caso de eventual fallo del dispositivo de enganche.
	

	
	-El tipo y dimensiones de las cadenas de seguDriId-Da2Id0-22s01o2-2n56-2l6a651s833183407--AAPPNN--AAN adecuadas según las reglas del arte.
	NSSVV##MMTERC
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	Ítem a evaluar
	Descripción
	Satisface SI / NO

	Pata de apoyo
	-Dispone de pata de apoyo, retráctil y/o rebatible, ubicada en la parte delantera de la lanza.
Variantes: pata de apoyo con rueda, rebatible, retráctil, telescópica, de accionamiento mecánico.
	

	Llantas y neumáticos
	-Son compatibles para el Peso Máximo (Peso Bruto Total).
	

	
	-Se encuentran en correcto estado de conservación.
	

	
	Posee rueda de auxilio (de mismas características que los rodados principales) con dispositivo de sujeción.
	

	Conexión eléctrica entre unidad tractora y tráiler. Cableado.
	-La conexión eléctrica (tomacorriente y ficha conectora) es de SIETE
(7) pines.
.
	

	
	-El tomacorriente está debidamente sujeto al chasis/soporte del
vehículo tractor. Posee tapa articulada protectora.
	

	
	-La ficha conectora y su cable de unión se encuentran debidamente hermanados por medio de un dispositivo que evite esfuerzos de tracción sobre conectores eléctricos.
	

	
	-El estado, aislación y fijación al chasis del cableado del sistema eléctrico es el adecuado.
	

	Iluminación
	-Satisfacen en cantidad, ubicación, encendido, apagado y colores establecidos en la reglamentación vigente.
	

	
	-Las luces funcionan correctamente.
	

	
	-La Intensidad Luminosa es la adecuada.
	

	Señalización
	-Las bandas perimetrales retrorreflectantes (posteriores, laterales y anteriores) son las reglamentarias.
	

	
	-El adhesivo de velocidad máxima es el reglamentario (80 km/h)
	

	
	-Los retrorreflectores traseros son los reglamentarios. (debe poseer
retrorreflectores individuales)
	

	Paragolpes
	-Dispone de paragolpes.
	

	
	-Es sólido y se encuentra en correcto estado de conservación. Nota: Para trailers náuticos se admite paragolpes extensibles y/o “quita y pon”.
	

	
	-La altura de la sección transversal del paragolpes tiene un mínimo
de 100 mm.
	

	
	
-La altura del paragolpes (distancia del piso al borde inferior) no debe ser mayor que 450 mm.
	

	Pintura y protección anticorrosión
	-Es adecuada (apreciación cualitativa)	DDII--22002215--2266615833814370--AAPPNN--AAN
	SSVV##MMTERC
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	Ítem a evaluar
	Descripción
	Satisface SI / NO

	Sistema de Freno
	-En caso de presentar Sistema de Freno, el mismo debe ser
	

	(solo en el caso que
	ensayado y aprobado en su conjunto, como un Sistema de Freno
	

	tráiler presente un
	categoría O2, según lo establecido en el Anexo B “Especificaciones
	

	sistema de freno,
	Técnicas y Procesos de Ensayo” del Decreto Reglamentario Nro
	

	pues no es un
	779/1995 actualizado.
	

	requisito exigible
	
	

	para la categoría
	
	

	O1)
	
	















e. Bloque de Firmas:
El Informe Técnico deberá:
-Ser suscripto por un director técnico de un taller RTO (TRT) de jurisdicción local bajo la órbita de la ANSV.
- O ser suscripto por un ingeniero con incumbencias correspondientes en la materia.










Deberá expresarse, con carácter de declaración jurada, lo siguiente:
-El tráiler categoría O1 cumple con las condiciones de seguridad activas y pasivas para poder circular por la vía pública.
· El vehículo tractor al cual se enganchará el trailer deberá tener la capacidad de arrastre adecuada para el peso bruto total de aquél.
· Este informe perderá validez cuando la unidad se modifique o difieran los datos precedentes.





	
FIRMA DEL COMITENTE	FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL
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